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Nr sprawy: 8/MD/2023

załącznik  nr 1 
do Zapytania ofertowego nr [8/MD/2023]
FORMULARZ OFERTOWY

I.   DANE WYKONAWCY:

1. Pełna nazwa..................................................................................................................................... 

2. Adres i siedziba [kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu].......................................................

..............................................................................................................................................................

3. Adres do korespondencji  [wypełnić jeśli jest inny niż adres siedziby]...........................................

..............................................................................................................................................................

4.
NIP ..................................................................................................................................................

5. REGON.............................................................................................................................................
6. Telefon [z numerem kierunkowym].................................................................................................

7. Telefon komórkowy..........................................................................................................................

8. E-Mail…………………………………………………………………………………………….. 

II.   PRZEDMIOT OFERTY:

Wykonanie badań wody
III.  CENA RYCZAŁTOWA OFERTY 

Cena zamówienia wynika z tabeli kosztowej stanowiącej załącznik do oferty wykonawcy
Łączny koszt netto (słownie: …………………złotych), podatek VAT:…………….……….zł (słownie:……………………………...), brutto …………………….zł (słownie:………………………..)
Oferta zawiera koszty transportu, poboru prób, wykonania analiz, wypisania raportów.
Termin płatności 30 dni.
Oświadczam, że:

1) Zapoznałem się z Zaproszeniem do złożenia oferty i nie wnoszę do jej treści żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem wszelkie informacje do przygotowania oferty;

2) JESTEM/NIE JESTEM* płatnikiem podatku VAT.

3) Wskazana w ofercie cena uwzględnia wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia;

4) Uważam się za związanego z oferta przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert;

5) W razie wybrania mojej oferty zobowiązuje się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Zapytaniu ofertowym oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

6) Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym

…………………………………………………….

e-mail:…………………………………………….

Tel.:……………………….; fax: ………………………

*niepotrzebne skreślić.
TABELA KOSZTOWA

	L.p.
	Nazwa pojedynczej analizy
	Ilość      w szt.
	Cena jednostkowa  netto (PLN)
	Cena netto

(PLN)
	VAT         (PLN)
	Cena brutto (PLN)

	1. 
	Badania PAKIET I
	6

	
	
	
	

	2. 
	Badania PAKIET II
	44
	
	
	
	

	3. 
	Badania PAKIET III
	22
	
	
	
	

	4. 
	Badania PAKIET IV
	22
	
	
	
	

	5. 
	Badania PAKIET IV bez chloru
	2
	
	
	
	

	6. 
	Badania PAKIET V
	13
	
	
	
	

	7. 
	Badania PAKIET V bez chloru
	8
	
	
	
	

	8. 
	Badania PAKIET VI
	19
	
	
	
	

	9. 
	3H; Ra-226, Ra-228
	1
	
	
	
	

	10. 
	Rn-222
	2
	
	
	
	

	11. 
	Ra-228
	1
	
	
	
	

	12. 
	Ra-226
	1
	
	
	
	

	13. 
	Ścieki popłuczne 
	12
	
	
	
	

	14. 
	Źródełka wody pitnej
	20
	
	
	
	

	15. 
	Pobór prób
	173
	
	
	
	

	16. 
	Wypisanie raportu z badań
	173
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	


TABELA CEN JEDNOSTKOWYCH
1. Prosimy o uzupełnienie kolumny 1 i 6 tylko dla tych badanych parametrów dla których posiadacie Państwo spełnienie wymagań jakie zawarte są w kolumnach 3, 4, 5.

2. Dla badanych parametrów dla których nie posiadacie Państwo spełnienia wymagań prosimy wypełnić oświadczenia stanowiące zał. nr 1 do Zapytania ofertowego.

3. Kolumna 1 A/AP/NA/S dotyczy posiadanej akredytacji (A), akredytacji podwykonawcy (AP), braku akredytacji (NA) oraz zatwierdzenie sanepidu (S).

Badanie wody do spożycia 

	Cel badań: Obszar regulowany prawnie                                                  

	Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017, poz.2294)


	A/AP/NA/S
	Parametr
	Normy/procedury badawcze
	Zakres metody

Granica oznaczalności

≤ niż:
	Wymagane parametry charakterystyczne metody
	Cena jednostkowa netto

(PLN)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Escherichia coli
	PN-EN ISO 9308-1

PN-EN ISO 9308-2
	-
	-
	

	
	Bakterie grupy coli
	PN-EN ISO 9308-1

PN-EN ISO 9308-2
	-
	-
	

	
	Enterokoki
	PN-EN OSO 7899-2
	-
	-
	

	
	Ogólna liczba mikroorganizmów w 220C
	PN-EN ISO 6222
	-
	-
	

	
	Ogólna liczba mikroorganizmów w 360C
	PN-EN ISO 6222
	-
	-
	

	
	Pseudomonas aeruginosa
	PN-EN ISO 16266
	-
	-
	

	
	Amonowy jon
	-
	0,15 [mg/l]
	N ≤ 0,2 [mg/l]
	

	
	Barwa
	-
	-
	Poprawność i precyzja 10% wartości parametrycznej
	

	
	Mętność
	-
	0,3 [NTU]
	N ≤ 0,3 [NTU]
	

	
	Stężenie jonów wodoru (pH)
	-
	1,95 [pH]
	N ≤ 0,2 [pH]
	

	
	Przewodność 
	-
	750,0 [µS/cm]
	N ≤ 500,0 [µS/cm]
	

	
	Smak
	-
	-
	-
	

	
	Zapach
	-
	-
	-
	

	
	Chlor wolny
	-
	-
	Poprawność i precyzja 10% wartości parametrycznej
	

	
	Mangan
	-
	15,0 [µg//l]
	N ≤ 15,0 [µg/l]
	

	
	Ogólny węgiel organiczny (OWO)
	-
	-
	N ≤ 0,9 [mg/l]
	

	
	Żelazo
	-
	60,0 [µg/l]
	N ≤ 50,0  [µg/l]
	

	
	Aluminium
	-
	60,0 [µg/l]
	N ≤ 50,0  [µg/l]
	

	
	Azotany
	-
	15,0[mg/l]
	N ≤ 7,5 [mg/l]
	

	
	Azotyny
	-
	0,15 [mg/l]
	N ≤ 0,1 [mg/l]
	

	
	Akrylamid
	-
	0,03 [µg/l]
	-
	

	
	Antymon
	-
	1,5 [µg/l]
	N ≤ 2,0  [µg/l]
	

	
	Arsen
	-
	3,0 [µg/l]
	N ≤ 3,0 [µg/l]
	

	
	Benzen
	-
	0,30 [µg/l]
	N ≤ 0,40 [µg/l]
	

	
	Benzo(a)piren
	-
	0,003 [µg/l]
	N ≤ 0,005 [µg/l]
	

	
	Bor
	-
	0,30 [µg/l]
	N ≤ 0,25 [µg/l]
	

	
	Bromiany
	-
	3,00 [µg/l]
	N ≤ 4,00 [µg/l]
	

	
	Chlorek winylu
	-
	0,15 [µg/l]
	-
	

	
	Chrom ogólny
	-
	15,0 [µg/l]
	N ≤ 15,0 [µg/l]
	

	
	Cyjanki ogólne
	-
	15,0 [µg/l]
	N ≤ 15,0 [µg/l]
	

	
	1,2-dichloroetan/EDC
	-
	0,90 [µg/l]
	N ≤ 1,2 [µg/l]
	

	
	Epichlorohydryna
	-
	0,03 [µg/l]
	-
	

	
	Fluorki
	-
	0,45 [µg/l]
	N ≤ 0,30 [µg/l]
	

	
	Kadm
	-
	1,50 [µg/l]
	N ≤ 1,25 [µg/l]
	

	
	Miedź
	-
	0,60 [µg/l]
	N ≤ 15,0 [µg/l]
	

	
	Nikiel
	-
	6,00 [µg/l]
	N ≤ 0,50 [µg/l]
	

	
	Ołów
	-
	3,00 [µg/l]
	N ≤ 2,50 [µg/l]
	

	
	Pestycydy (zidentyfikowane)
	-
	0,03 [µg/l]
	N ≤ 0,03 [µg/l]
	

	
	∑ pestycydów 
	-
	0,15 [µg/l]
	-
	

	
	Rtęć
	-
	0,30 [µg/l]
	N ≤ 0,30 [µg/l]
	

	
	Selen
	-
	3,00 [µg/l]
	N ≤ 4,00 [µg/l]
	

	
	∑ trichloroetenu i tetrachloroetenu
	-
	3,00 [µg/l]
	N ≤ 15,0 [µg/l]
	

	
	Trichloroetenu
	-
	-
	N ≤ 2,00 [µg/l]
	

	
	Tetrachloroetenu
	-
	-
	N ≤ 1,50 [µg/l]
	

	
	∑ WWA
	-
	0,03 [µg/l]
	N ≤ 0,0125 [µg/l]
	

	
	 ∑ THM 
	-
	30,0 [µg/l]
	N ≤ 10,0 [µg/l]
	

	
	Chlorki
	-
	75,0 [mg/l]
	N ≤ 37,5 [mg/l]
	

	
	Siarczany
	-
	75,0 [mg/l]
	N ≤ 37,5 [mg/l]
	

	
	Sód
	-
	60,0 [mg/l]
	N ≤ 30,0 [mg/l]
	

	
	Utlenialność (jako indeks nadmanganianowy)
	-
	15,0 [mg/l]
	N ≤ 2,5 [mg/l]
	

	
	Twardość
	-
	-
	Poprawność i precyzja 10% wartości parametrycznej
	

	
	Magnez
	-
	-
	Poprawność i precyzja 10% wartości parametrycznej
	

	
	Chloraminy
	-
	0,10 [mg/l]
	Poprawność i precyzja 10% wartości parametrycznej
	

	
	∑ chloranów i chlorynów
	-
	-
	
	

	
	Chlorany
	-
	0,175 [mg/l]
	Poprawność i precyzja 25% wartości parametrycznej
	

	
	Chloryny
	-
	0,175 [mg/l]
	
	

	
	Srebro
	-
	0,001 [mg/l]
	Poprawność i precyzja 10% wartości parametrycznej
	

	
	Trichlorometan (chloroform)
	-
	0,0015 [mg/l]
	Poprawność i precyzja 25% wartości parametrycznej
	

	
	Bromodichlorometan
	-
	0,0075 [mg/l]
	
	

	
	Izotop radu Ra-226
	-
	0,04 [Bq/l]
	-
	

	
	Izotop radu Ra-228
	-
	0,02 [Bq/l]
	-
	

	
	Izotop Trytu
	-
	10 [Bq/l]
	-
	

	
	Izotop radonu - 222
	-
	10 [Bq/l]
	-
	

	Wymagane zatwierdzenie sanepidu w całym zlecanym zakresie oraz spełnienie        N- Niepewność pomiaru na poziomie wartości parametrycznej


	Wody popłuczne (ścieki)
Cel badań: Obszar regulowany prawnie

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U.2019, poz.1311)

	A/NA
	Parametr
	Normy/procedury badawcze
	Zakres metody

Granica oznaczalności

≤ niż:
	Wymagane parametry charakterystyczne metody
	Cena jednostkowa netto

(PLN)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Zawiesina ogólna
	PN-EN 872

	-
	-
	

	
	BZT5
	PN-EN ISO 5815-1: 2019-12 zastępująca PN-EN 1899-1
PN-EN 1899-2
	-
	-
	

	
	ChZT
	PN-ISO 6060 lub
PN-ISO 15705
	-
	-
	

	
	Siarczany 
	PN-EN ISO 10304-1

Zastępująca PN-EN ISO 10304-2
	-
	-
	

	
	Żelazo 
	PN-EN ISO 11885
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	

	A/AP/NA/S
	Parametr
	Normy/procedury badawcze
	Zakres metody

Granica oznaczalności

≤ niż:
	Wymagane parametry charakterystyczne metody
	Cena jednostkowa netto

(PLN)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Pobór prób
	PN-ISO 5667-10:2021-11
PN-EN ISO 19458:2007
PN-ISO 5667-5:2017-10
	-
	-
	

	-
	Wypisanie raportu z badań
	-
	-
	-
	

	Próbkobiorcy do poboru wody do spożycia  muszą posiadać przeszkolenie Sanepidu


Do oferty należy dołączyć:
· Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego które będzie wykonywać zlecenie zarówno wykonawcy jaki i podwykonawcy.
· Zatwierdzenie systemu jakości badań zarówno wykonawcy jak i podwykonawcy  - przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie pobierania prób wody przeznaczonej do spożycia oraz analiz mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

                                ,  dnia   ___/___/______ r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna 
osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
Załącznik 1 do Zapytania ofertowego

Oświadczenie
Oświadczenie należy wypełnić jedynie gdy Wykonawca dla  badanych parametrów nie posiada spełnienia wymagań 

Wykonawca oświadcza, że dla poniższych metod stosuje inne metody niż wskazane w aktach prawnych stanowiących cel zlecanych badań:

· badanie wody zgodnie z Dz.U.2017, poz.2294 lub Dz.U.2015,poz.2016 -  laboratorium stosuje najlepszą dostępną technikę  niepowodującą nadmiernych kosztów uzyskując następujące parametry charakterystyczne metody:

	Badany parametr
	Normy/procedury badawcze
	Granica oznaczalności *
/

Dolny zakres metody
	Niepewność dla wartości dolnego zakresu metody
	Niepewność dla wartości parametrycznej metody
	Posiadane zatwierdzenie systemu jakości przez Sanepid
Tak/Nie

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


……………………………………

 Data, podpis

* Granica oznaczalności oznacza określoną wielokrotność granicy wykrywalności przy danym stężeniu substancji oznaczanej, możliwą do wyznaczenia z akceptowalną dokładnością i precyzją. Granica oznaczalności może być obliczana za pomocą odpowiedniej normy lub próbki i może zostać wyznaczona na podstawie najniższego punktu kalibracji na krzywej kalibracyjnej bez próbki ślepej.

· badanie ścieków zgodnie z Dz. U. 2019 poz. 1311 - laboratorium przekazuje porównanie parametrów charakterystycznych stosowanej metody z metodą referencyjną wskazaną w Dz. U. 2019 poz. 1311:

	R/NR*
	Badany parametr
	Normy
/procedury badawcze
	Granica oznaczalności 1)
/

Dolny zakres metody
	Niepewność dla  wartości dolnego zakresu metody
	Niepewność dla wartości parametrycznej metody
	Dokładność 3) dla wartości granicy wykrywalności
	Precyzja 2) dla wartości granicy wykrywalności
	Posiadane dowody na równoważność metod**
Tak/Nie
	Uwagi

	R
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NR
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NR
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NR
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*  w odpowiednich wierszach wpisać dane metody referencyjnej (R), w kolejnym parametry metody równoważnej (NR)

** Zgodnie z Prawem wodnym „Dopuszcza się stosowanie innej metodyki, jeżeli umożliwia ona uzyskanie dokładniejszych wyników, a uzasadnieniem jej zastosowania są zjawiska meteorologiczne, mechanizmy fizyczne i procesy chemiczne, jakim podlegają substancje lub energie, a podmiot obowiązany do prowadzenia pomiarów udowodni pełną równoważność uzyskanych wyników” oraz Prawem ochrony środowiska „Jeżeli na podstawie ustawy wprowadzono obowiązek korzystania z metodyki referencyjnej, jest dopuszczalne stosowanie innej metodyki, pod warunkiem: … udowodnienia pełnej równoważności uzyskiwanych wyników” – posiadane dowody do wglądu zleceniodawcy.

……………………………………………

Data, podpis
1) oznaczalność obliczana jako dwukrotność „wykrywalności”, przy czym „wykrywalność” rozumianą jako takie stężenie analitu, jakie można wykryć w badanej próbce daną metodą pomiarową, które odpowiada sygnałowi obliczonemu z wartości ślepej próby plus trzykrotność odchylenia standardowego; wyznacza się ją również jako średnią obliczoną z wyników oznaczeń minimum 10 próbek ślepych, po odrzuceniu wyników odbiegających, wykrytych testem Dixona;

2) „precyzję” rozumianą jako stopień zgodności wyników wielokrotnych analiz tej samej próbki w określonych warunkach; miarą precyzji jest odchylenie standardowe (SD) lub względne odchylenie standardowe (RSD);

3) „dokładność” rozumianą jako stopień zgodności między średnim wynikiem uzyskanym w szeregu powtórzeń a wartością prawdziwą mierzonej wartości.
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